

**[15.6寸便携式工控计算机](http://www.boaozn.com/baznadm.php?r=article/Content/index&content_id=642)**



Figure 15.6寸便携式工控计算机

**产品概述**

15.6寸[**便携式工控计算机**](http://www.boaozn.com/baznadm.php?r=article/Content/index&content_id=642)采用低能耗工业主板，4G内存256G固态硬盘，集成多功能读卡器（身份证读取 IC卡读写 银行卡读取）、80mm热敏打印机、无线WIFI、4G等功能；机壳采用高强度铝镁合金结构、表面采用防刮涂层处理，全方位的防震动橡胶垫和机箱内部结构之间的防震技术，使[**便携式工业电脑**](http://www.boaozn.com/baznadm.php?r=article/Content/index&content_id=642)具有极强的抗震性能，能够在较恶劣的环境下满足客户的各种程度的测试和工作需求；产品具有功能强大、性能稳定、操作简单、便携、加固、 轻便、扩展性强等特点；博奥智能可根据客户需求定制开发各种非标[**便携式笔记本电脑**](http://www.boaozn.com/baznadm.php?r=article/Content/index&content_id=642)及整合各类功能模块，定制包括功能、外观、功能配置等服务。



**产品规格**

|  |  |
| --- | --- |
| 机 箱 | 高强度铝镁合金结构、表面采用防刮涂层处理 |
| 主 板 | 低能耗工业主板 |
| 主机配置 | Intel 酷睿 i3-3110M 2.4GHz |
| 内存：4G，硬盘：128G 固态硬盘 |
| 显 示 屏 | 尺寸：15.6″ LCD，分辨率：1920\*1080，亮度：300cd/㎡，可视角度：170/170(H/V) |
| 输入设备 | 键盘：笔记本键盘 |
| 无线功能 | 外置USB WIFI，4G |
| 散热系统 | 风扇散热 |
| 接口 | 预留3个RS-232串口、 4个USB3.0接口、1个VGA接口、1个1000M以太网口、1个Mic、1个Line out |
| 读卡器 | 身份证 银行卡 IC卡读写 |
| 打印机 | 热敏票据打印机 |
| 电池 | 电池容量：内置电池：6400mAH ；连续供电时间：内置电池：2.5H； |
| 操作系统 | 支持Windows 7/10操作系统 |
| 工作环境 | 工作温度  0℃～50℃ 储存温度 -20℃～60℃ |
| 工作湿度 10%～90%（不凝露）储存湿度5%～95%（不凝露） |
| 冲击  10G@11ms 30G@11ms |
| 振动 0.4Grms(10～500Hz) 1.12Grms(10～500Hz) |
| 物理参数 | 不含包角尺寸: （长）381×（宽）300×(高) 94 (mm)，重量:8 kg |



**产品应用**

[**便携式工控计算机**](http://www.boaozn.com/baznadm.php?r=article/Content/index&content_id=642)广泛应用于室外操作作业，如旅游、电力、交通，农业、水利、安防、影视等行业

